南京大学后勤服务集团幼教中心班级钢琴需求清单
	序号
	项目
	参数要求

	1
	★规格
	121型或以上立式钢琴

	2
	▲外观尺寸
	长≥150cm，宽≥59cm，高≥121cm；直脚或弯脚设计。

	3
	▲五金件
	钢琴外观可见的五金件采用不易氧化的银色合金类金属。顶盖铰链有加强筋的结构，能更稳定安全支撑顶盖。

	4
	外壳
	光面黑色；采用不饱和树脂油漆，表面平整光亮；板面粘贴防火板；键盖商标使用镍片材质材料并封在油漆里。

	5
	▲上门
	上门板固定卡扣采用精密模具加工的高分子材料固定件（非弹簧结构），结构牢固，安全耐用；上门板内侧安装金属方管长梁，能防止上门板长时间受温湿度变化影响导致的变形，且方便上门板拆装。

	6
	谱架
	采用实木制作。谱架铰链有插销固定结构，使谱架在闭合时可通过插销固定，防止时间长了之后铰链松动导致谱架闭合不紧，从而影响键盘盖关闭受阻。

	7
	▲铁板
	翻砂工艺铸铁板，喷涂具有高抗氧化能力金葱粉漆。

	8
	铁板尺寸
	铁板高度≥112cm。

	9
	琴弦
	圆形弦（截面为正圆形）；采用镀锡方式防锈处理的钢线；最大有效弦长≥123cm

	10
	音板
	采用寒带地区缓慢生长的鱼鳞松制作；根据钢琴发声特点而设计的不等厚度的加强实木音板，音板须有防开裂防变形的特殊工艺或结构。

	11
	肋木
	使用与音板相同材质木材，数量不少于11根。

	12
	弦轴板
	由15-17层坚硬的榉木交错压榨制成。

	13
	▲弦码
	中高音弦码采用弯压工艺，使用多层榉木层叠弯压成型，最大程度保留木材原有纹理，利于音的传递；低音弦码采用实木制作。

	14
	▲背柱
	实木制作，五根背柱；背柱整体严密牢固，无明显缝隙或粘贴痕迹；背柱截面尺寸≥9.5*7cm。

	15
	▲键盘材质
	有机玻璃白键片，黑黄檀木黑键键顶；键板采用寒带地区缓慢生长的鱼鳞松制作，含水率要求：6-12%。中座板采用椴木或杨木，含水率要求 6-14%；使用铁粒代替传统铅粒配重，减少重金属使用，保证环保无污染。

	16
	▲中盘
	使用稳定不易变形的木材制作而成。除螺丝外中盘上面不加装任何金属加固或金属链接结构。

	17
	▲弦槌
	采用加厚纯羊毛毡、蓝色芯毡制作；木芯采用鹅耳枥木。弦槌木芯采用数控设备成形，加以铆钉夹具装配，使弦槌整体更牢固。

	18
	▲击弦机木制部件
	转击器、联动杆、制音杆等运动部件要求使用鹅耳枥木制作。

要求使用实木材质的顶杆，顶杆轴架的粘合面底部增加藏胶槽，使组件装配更稳固，增加粘连的稳定性。

	19
	▲调节档
	鹅耳枥木实木（非多层）制作的调节档，不得有金属包裹。

	20
	制音器
	采用纯羊毛制造制音毡，制音器木托为榉木实木。

	21
	缓降功能
	装配键盖缓降器，安装再钢琴侧臂内的隐藏式缓降器，非外露摆杆式。

	22
	▲脚轮及踏瓣
	采用高强度静音脚轮，转动灵活，不会生锈氧化。踏瓣使用拉杆结构。结构装配稳定，不受环境因素影响而变形，保持长期稳定的状态。

	23
	配件
	钢琴凳、琴罩


