膳食中心食堂门禁系统采购需求
	序号
	项目
	采购数量
	单位
	参数需求

	1
	双门磁力门锁
（含支架）
	34
	套
	1.工作电压:DC12V/DC24V
2.工作电流:500mA/250mA
3.承受拉力≥250KG
4.材质:高强铝合金

	2
	出门按钮
	34
	个
	1.材质:ABS塑料外壳
2.接点输出:NO/COM接点
3.使用环境:工作温度：-10℃~+55℃， 
4.工作湿度：10%~90%

	3
	门禁控制器
	34
	台
	1.支持外接蓄电池；支持消防联动；
2.支持卡片、密码、卡片+密码、二维码开门等多种核验方式；
3.卡容量≥20万；事件记录容量≥30万条；
4.可通过APP扫码快速添加与配置，免去传统IP配网；
5.APP端事件实时推送，遇到紧急情况可通过手机进行处理；
6.凭证容量:普通卡+人员密码≥20万，胁迫卡+胁迫密码≥1千，其他特殊类型卡≥1百；
7.本机记录容量:30万；
8.支持门控数:1。韦根接口:2路输入，RS485接口:4路，IO输入:1路消防输入，4路防区输入，2路事件输入，IO输出:2路；
9.可与南京大学智能门禁系统对接下发人员数据
10. 支持单主机反潜回功能，主机多门互锁功能。
11. 支持网络恢复时将本地离线缓存记录上传。

	4
	读卡器
	34
	台
	1.壁挂式Mifare键盘读卡器，阅读距离:IC卡≥5cm
2.工作频率:13.56MHz
3.常用核验方式:刷卡、密码，感应时间:＜1S
4.工作电压:DC12V（±25%），工作电流:72mA
5.功耗≥0.5W 
6.工作温度:-30℃~65℃
7.接口:支持Wiegand26/34，支持RS485接口
8.指示灯:指示灯工作状态须有颜色区分
9.材质:PC，防水等级:IP65，使用环境:室内、室外

	5
	6口交换机
	34
	台
	1.百兆非POE交换机
2.接口类型:6百兆电
3.支持标准:IEEE802.3 (以太网)
IEEE802.3u (快速以太网)
IEEE802.3x (流量控制)

	6
	门禁电源
	34
	个
	1.12V 5A;DC输出，单门≥60W、多门≥120W；
2.工作温度范围：-20℃至50℃；
3.具备过流、过压、短路、过热保护及CE、FCC、CCC认证；
4.平均无故障时间不低于50000小时。

	7
	闭门器
	34
	个
	1.使用寿命≥100万次；
2.适用门重:40KG-65KG；
3.可根据实际需求设置自动闭门时间；
4.材质：铸铝，液压缓冲型闭门器，具有关门、锁门缓冲功能，避免门扇撞击。

	8
	六类非屏蔽低烟无卤双绞线
	4000
	米
	[bookmark: _GoBack]1.采用规格23AWG（单芯线线径0.573mm）的单芯裸铜为导体，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用低烟无卤材料；
2.电缆中心十字架隔离保证NEXT性能和合理施工弯曲半径；
3.工作温度：-25～+75℃；
4.须满足阻燃性能要求安全标准，检测依据标准《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第1-2部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1KW预混合型火焰试验方法》。（提供第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告复印件或相关承诺，承诺格式自拟。）
5.按实结算。

	9
	电源线
	3000
	米
	1.铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线，2芯，每芯截面积1.5mm²，导体多股绞合。
2.符合GB/T 5023.5标准，阻燃等级不低于ZR。
3.额定电压300/500V，工作温度-15℃~+70℃，绝缘电阻≥20MΩ·km。 
4.按实结算。



